**Меняем схему именования интерфейсов**

В /etc/default/grub

В строке GRUB\_CMDLINE\_LINUX\_DEFAULT, в скобки из одинарных кавычек добавьте к параметрам следующее значение - net.ifnames=0

Перегенерируйте меню GRUB и перезагрузитесь

# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

# reboot

**Настройка статического адреса в Etcnet**

**Отключаем сетевой адаптер:**

ip link set eth0 down

Задаем параметры статической адресации:

echo 10.10.10.199/24 > /etc/net/ifaces/eth0/ipv4address

echo default via 10.10.10.254 > /etc/net/ifaces/eth0/ipv4route

Редактируем файл options – меняем строчку “BOOTPROTO=dhcp” на “BOOTPROTO=static”:

vim /etc/net/ifaces/eth0/options

BOOTPROTO=static

TYPE=eth

CONFIG\_WIRELESS=no

SYSTEMD\_BOOTPROTO=dhcp4

CONFIG\_IPV4=yes

DISABLED=no

NM\_CONTROLLED=no

Перезапускаем службу:

service network restart

.

**Опционально**. Настройка DNS-клиента

Добавим адрес нужного нам DNS-сервера в конфигурционный файл resolv.conf:

echo nameserver 8.8.8.8 > /etc/resolv.conf